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	Нормативная база
	


Дверные доводчики предназначены для демпфированного закрывания распашных дверей после их открытия вручную. Необходимое усилие закрывания относительно ширины створок определено в стандарте EN 1154:1996. Данный стандарт является основным регламентирующим документом для производителя, где отражены все основные и дополнительные технические требования  к доводчикам, методы испытаний, правила эксплуатации и границы применимости. Для иных сфер применения решающее значение имеют рекомендации производителя.
В 2014 году введен в действие национальный стандарт ГОСТ Р 56177-2014 «Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия», соответствующий стандарту EN1154:1996 в части технических требований и методов испытаний. Стандарт применяется для сертификации изделий на территории РФ. 
Согласно ГОСТ Р 56177-2014 (Приложение Б (обязательное), пункт Б.2) допускается применение в конструкциях противопожарных/противодымных дверей.
Согласно СП 59.13330.2012 на путях движения МГН следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм). 
Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.73799/26

	
	Использование изделия по назначению
	


Использование доводчиков по назначению предполагает наличие вертикальных дверей с плавным ходом и надлежащим образом закрепленных дверных доводчиков. Монтаж и регулировка выполняются специалистом согласно указаниям производителя.
Неправильное использование доводчиков имеет место, в частности, в следующих случаях:
- препятствия в зоне закрытия, задевающие двери, зажимающие уплотнения, деревянные клинья и т. д. мешают процессу закрывания, 
- неправильное или ненадлежащее выполнение монтажа и/или регулировки,
- протягивание руки в область между наружной рамой и створкой (опасность травмирования),
- ожидание надлежащего функционирования в экстремальных условиях, например, при урагане, в зоне очень низких или высоких температур, при воздействии на дверь нетипичного низкого или высокого давления,
- выбор размера дверного доводчика не в соответствии с рекомендациями производителя,
- использование дверных доводчиков не для закрывания дверей, а в иных целях.

	
	Область применения изделия
	

	
	Для дверей с шириной полотна до 1250 мм с рычагом / 1100 мм с шиной
	

	
	Для одностворчатых дверей правого и левого открывания
	

	
	Подходит для противопожарных и дымозащитных дверей (с применением монтажной пластины)
	

	
	Установка на дверное полотно со стороны петель и на коробку двери с обратной стороны петель
	

	
	Возможен монтаж на дверном полотне с обратной стороны петель с использованием уголка для параллельного монтажа рычага
	



	
	Особенности продукта
	

	
	Доводчик протестирован согласно европейского стандарта EN 1154, имеет сертификат соответствия ГОСТ Р 56177-2014
	

	
	Соответствует требованиям к «безбарьерному пространству» согласно немецкому стандарту DIN 18040, а также СП 59.13330.2012
	

	
	Может использоваться для правых и левых дверей без переоборудования
	

	
	Для модели DA: Регулируемая задержка закрывания 
	

	
	Регулируемый гидравлический конечный дохлоп
	

	
	Индивидуальная настройка скорости закрывания
	

	
	Интегрированный механизм демпфирования открывания
	

	
	Встроенный предохранительный клапан для защиты от перегрузки
	



	
	Технические данные
	

	
	Усилие закрывания в соответствии с ГОСТ Р 56177-2014
	
	

	
	- при использовании рычага
	2 - 5
	

	
	- при использовании скользящего канала
	1 - 4
	

	
	Максимальный угол открывания
	
	

	
	- при использовании рычага
	180о
	

	
	- при использовании скользящего канала
	140о
	

	
	Максимальная ширина полотна
	
	

	
	- при использовании рычага
	1 250 мм
	

	
	- при использовании скользящего канала
	1 100 мм
	

	
	Регулировка силы закрывания
	Плавная, с помощью регулировочного винта
	

	
	Регулировка скорости закрывания
	Плавная, посредством клапана
	

	
	Регулировка конечного дохлопа
	Плавная, посредством клапана
	

	
	Демпфирование открывания (ветровой тормоз)
	Есть, гидравлическая регулировка

	
	Фиксация в открытом положении
	

	
	- при использовании рычага
	Опционально, с применением специального рычага

	
	- при использовании скользящего канала
	В комплекте с шиной
	

	
	Температура эксплуатации
	-30…+60 оС
	



	
	Габаритные и установочные размеры доводчика
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	Варианты комплектующих
	

	
	999761/2/3 Доводчик T83H, size EN 2-5, тело
	

	
	999764/5/6 Тяга рычажная ZAR-A083 для T83H, стандартная
	

	
	999767/8/9 Шина скользящая ZAR-D078 для доводчика T83H, с ФОП
	

	
	
Цветовое исполнение
	

	
	Серебро
	

	
	Белый RAL 9016
	

	
	Черный RAL 9005
	

	
	Специальный цвет согласно палитре RAL
	



	
	Документация
	


Все необходимые сопроводительные документы при продаже товаров на территории Евразийского Экономического Союза EAC вложены в упаковку с изделием, а именно – инструкция для потребителя по технике безопасности при монтаже и эксплуатации доводчика на нескольких языках, инструкция по монтажу, монтажный шаблон, лист данных с обозначением характеристик доводчика согласно ГОСТ Р56177-2014.

	
	Техническое обслуживание
	


В зависимости от требований необходимо регулярно проверять прочность крепления и степень износа деталей дверных доводчиков, существенных с точки зрения обеспечения безопасности. Необходимо подтягивать крепежные винты и выполнять замену поврежденных деталей. Кроме того, необходимо не реже одного раза в год — в зависимости от вида и интенсивности эксплуатации распашных дверей — выполнять перечисленные ниже работы по техобслуживанию:
- смазывать все подвижные детали на рычажной тяге,
- проверять регулировки доводчика,
- проверять легкость хода двери.
Разрешается использовать только чистящие средства, не содержащие компонентов, способствующих коррозии и повреждению.

	
	Гарантийные обязательства
	


Гарантия производителя составляет 24 месяца со дня продажи в торговую сеть. Гарантия на товар действует при соблюдении требований и рекомендаций, указанных в соответствующем разделе данного паспорта, а также в официальных каталогах, инструкциях, чертежах компании GEZE. 
Производитель не несет ответственность за дефекты, причиной которых является неправильная транспортировка, хранение, использование или ненадлежащий монтаж доводчика.  

	
	Контакты представителя
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